Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Hala Maszyn Cieplnych

Pomieszczenie laboratoryjne nr 109 – poziom I

Powierzchnia części laboratoryjnej – 28,5 m2.

Wyposażenie laboratorium:
1. Instalacja wod.-kan:
· zestaw umywalkowo-zlewozmywakowy z oczomyjką
· kanalizacja chemoodporna
· kratki ściekowe w podłodze
· dodatkowe podejście z wodą i kanalizacją
· prysznic bezpieczeństwa
2. Instalacja elektryczna, w tym:
· zasilanie trójfazowe
· gniazda siłowe 16A i 32A
· oznaczenie gniazd
3. Wyposażenie / wykończenie wnętrz:
· odciąg miejscowy 120m3/h
· szafa laboratoryjna na odczynniki chemiczne
· dygestorium chemiczne – 2 szt.
· ramię z instalacjami
· stoły laboratoryjne
· blaty wzmacniane do obciążenia min. 300kg z konstrukcją typu A i wykonane z konglomeratu
· płytki na ścianach, wykładzina winylowa chemoodporna na posadzkach
· sufity podwieszane zmywalne
· dozowniki na mydło, dozowniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci
4. Klimatyzacja.
5. Instalacja sprężonego powietrza.
6. Przyłącze gazów technicznych: tlen, azot, argon, hel.
7. Instalacja komputerowa LAN i elektryczna do podłączenia 1-2 stanowisk komputerowych. 
8. Kontrola dostępu. 
9. System sygnalizacji pożaru.
10.  Żaluzje black-out wewnętrzne. 
11.  Instalacje detekcji gazów, w miejscach gdzie jest to wymagane.
12.  Dostęp do ogólnodostępnego zaplecza socjalnego, składającego się z:
· toalety dla osób z niepełnosprawnościami
· łazienki z toaletą i kabiną prysznicową
· szatni
· pomieszczenia socjalnego
13. Budynek Hali Maszyn Cieplnych wyposażony jest w windę osobową.



Pomieszczenie laboratoryjne nr 110 – poziom I 

Powierzchnia części laboratoryjnej – 13,8 m2.

Wyposażenie laboratorium:
1. Instalacja wod.-kan:
· zestaw umywalkowo-zlewozmywakowy z oczomyjką
· kanalizacja chemoodporna
· kratki ściekowe w podłodze
· dodatkowe podejście z wodą i kanalizacją
· prysznic bezpieczeństwa
2. Instalacja elektryczna, w tym:
· zasilanie trójfazowe
· gniazda siłowe 16A i 32A
· oznaczenie gniazd
3. Wyposażenie / wykończenie wnętrz:
· odciąg miejscowy wentylacyjne 120m3/h
· szafa laboratoryjna na odczynniki chemiczne
· ramię z instalacjami
· stoły laboratoryjne
· blaty wzmacniane do obciążenia min. 300kg z konstrukcją typu A i wykonane  z konglomeratu
· płytki na ścianach, wykładzina winylowa chemoodporna na posadzkach
· sufity podwieszane zmywalne
· dozowniki na mydło, dozowniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci
4. Klimatyzacja.
5. Instalacja sprężonego powietrza.
6. Przyłącze gazów technicznych: tlen, azot, argon, hel.
7. Instalacja komputerowa LAN i elektryczna do podłączenia 1-2 stanowisk komputerowych. 
8. Kontrola dostępu. 
9. System sygnalizacji pożaru.
10.  Żaluzje black-out wewnętrzne. 
11.  Instalacje detekcji gazów, w miejscach gdzie jest to wymagane.
12.  Dostęp do ogólnodostępnego zaplecza socjalnego, składającego się z:
· toalety dla osób z niepełnosprawnościami
· łazienki z toaletą i kabiną prysznicową
· szatni
· pomieszczenia socjalnego
13. Budynek Hali Maszyn Cieplnych wyposażony jest w windę osobową.





Pomieszczenie laboratoryjne nr 207 – poziom II 

Pomieszczenie składa się dwóch części: biurowej i laboratoryjnej.
Powierzchnia części biurowej – 19,3 m2, powierzchnia części laboratoryjnej – 57,9 m2.

Wyposażenie laboratorium:
1. Instalacja wod.-kan:
· zestaw umywalkowo-zlewozmywakowy z oczomyjką
· kanalizacja chemoodporna
· kratki ściekowe w podłodze
· dodatkowe podejście z wodą i kanalizacją
· prysznic bezpieczeństwa
2. Instalacja elektryczna, w tym:
· zasilanie trójfazowe
· gniazda siłowe 16A i 32A
· oznaczenie gniazd
3. Wyposażenie / wykończenie wnętrz:
· odciąg miejscowy wentylacyjne 120m3/h
· szafa laboratoryjna na odczynniki chemiczne
· dygestorium chemiczne – 2 szt.
· ramię z instalacjami
· stoły laboratoryjne
· blaty wzmacniane do obciążenia min. 300kg z konstrukcją typu A i wykonane z konglomeratu
· płytki na ścianach, wykładzina winylowa chemoodporna na posadzkach
· sufity podwieszane zmywalne
· dozowniki na mydło, dozowniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci
4. Klimatyzacja.
5. Instalacja sprężonego powietrza.
6. Przyłącze gazów technicznych: tlen, azot, argon, hel
7. Instalacja komputerowa LAN i elektryczna do podłączenia 1-2 stanowisk komputerowych. 
8. Kontrola dostępu. 
9. System sygnalizacji pożaru.
10.  Żaluzje black-out wewnętrzne. 
11.  Instalacje detekcji gazów, w miejscach, gdzie jest to wymagane.
12.  Dostęp do ogólnodostępnego zaplecza socjalnego, składającego się z:
· toalety dla osób z niepełnosprawnościami
· łazienki z toaletą i kabiną prysznicową
· szatni
· pomieszczenia socjalnego
13. Budynek Hali Maszyn Cieplnych wyposażony jest w windę osobową.


